KARTA KATALOGOWA

1.	PEŁNA NAZWA PRODUKTU/ WYROBU
Plafoniera LED z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym na podczerwień i funkcją żarzenia -  LCC225 12W MD
  
2.	ZDJĘCIE

3.	SYMBOL PKWiU – …………………………..
4.	PRZEZNACZENIE PRODUKTU/ WYROBU
Do oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń hoteli, restauracji, biur, klatek schodowych, korytarzy, ciągów pieszych w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych, toalet, magazynków.

5.	PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilające 230 V AC, Skuteczność świetlna 1050 lm.

6.	PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Zakres temperatury pracy: -30oC do +45oC
Łączny pobór mocy 12W, pobór mocy czujnika trakcie czuwania 0,1W.
Funkcja żarzenia pobór mocy od 3 do 5 Watt.
 Trwałość źródeł światła 50 000 h.

7.	NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT/ WYRÓB
CE, RoHS, 

8.	ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU
Czujnik ruchowo-zmierzchowy, zasilacz, płytka z diodami LED.

9.	ZALETY WYROBU
Pobór prądu mniejszy do 90% w stosunku do standardowych źródeł światła.

10.	CZAS GWARANCJI 
2 lata.

11.	CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE USZKODZENIA ORAZ MIEJSCE USUWANIA USTEREK W OKRESIE GWARANCJI
W ciągu 24 godzin od zgłoszenia, usterki usuwane lub wymiana u klienta.

12.	OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W zależności od stanów magazynowych – w przypadku braku do 21 dni.

13.	KOSZT SPRZEDAŻY (BRUTTO) W PLN
Cena katalogowa 

14.	DATA PRZYGOTOWANIA KARTY KATALOGOWEJ
12.09.2012

15.	DODATKOWE INFORMACJE 
Brak.